龙邦会议纪要

演示龙邦的产品

温湿度在库房，药品疫苗

运输环境，不能连线，通过电话卡gprs，传输到云平台，

串口环境

4台管理 30记录仪探头

串口传输的情况不是太理想

9：40到11点，数据丢失

软件卡

3.Rc\_8，实时数据可以显示，报警记录和平台的记录对不上

4.tcp协议，通过网线还没有实现

菜单

快捷

主控界面

每块记录仪的心啊是

阴凉库

常库

上下限

通道数：多少探头

管理主机有短信报警器，预警间隔

短信手机号码，为什么这么复杂

管理主机每个都有短信设置

读取，可以取消，直接读取默认值，只软件

串口 已经支持

Tcp 必须支持

Cprs通讯

监测点新增，排序的问题，按照测点名称

删除的功能，改成停用，主页上继续保留

库房类型名称默认值应该会有

产品上的交互优化

禁用用户功能

5年历史数据

查询历史数据，没有反应，查询历史增加生成历史图表功能

7天，1个月，3个月的时间从缓存中，使用培训简单

生成pdf的问题，表头分页打印

预警错误和查询接口，缺少总条数。把有问题主机显示出来，并显示有多少条报警记录

打印预览

生成报表

查询历史曲线：蓝色

功能需求，给客户造成影响，去掉最小值最大值

快速查询，变成单点查询

查看历史曲线---》保存图片，继续下钻

Ui的修改，客户频率高的5个

张哲

报警记录查询，时间太久

红色代表有错误，增加上下限，报警数据的业务场景，跟曲线图一样的交互

单测点查询，多测点查询

报警处理，批处理（时间点断点的情况）可以处理

备份磁盘大小每周一提示

读取管理主机历史记录，700多条报警信息，半个多小时。

管理主机设置-》读取记录（这个按钮独占）

1. 自动读取，串口会不会读串了，不会。
2. 有标识，不会让云平台的数据和串口的数据混淆

空库，查询历史记录；谁操作了空库管理，有开启和关闭空库记录。不能有报警记录。空库数据是否展示。实时里面不要空库，待确认。

软件详细使用说明，待写

采集器数据同步：云平台同步。

分库浏览在客户

平面图，温湿度

全屏自动滚屏

上面加上公司名称，全屏的时候

是否可以增加多个串口

数据传输的问题，出过问题，最多的串口8，9个，石药中诚。

Mysql